
                                                                                                                                                                                                                   





明环评沙函〔2026〕12号

三明市生态环境局关于三明阿福硅材料有
限公司燃天然气锅炉项目生态
环境影响报告表的批复

三明阿福硅材料有限公司：
你公司报送的《三明阿福硅材料有限公司燃天然气锅炉项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2026年9月9日受理该报告表的审批申请，在沙县区人民政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2026年9月22日在沙县区人民政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目生态环境影响报告表批复如下：
1、 拟建项目选址于福建省三明市沙县区高砂镇工业集中区高砂村渡头1号，根据报告表蒸汽平衡分析，一期工程白炭黑生产线蒸汽峰值需求11.5吨/小时，现有一台15吨/小时燃气锅炉可满足生产需要；二期建成后全厂白炭黑生产线升温加热峰值蒸汽需求23吨/小时，现有锅炉仅可满足平均负荷用汽，不能保障生产峰值用汽，项目新建两台8吨/小时燃天然气锅炉（一备一用）满足生产用汽，不涉及生产线的改扩建，产能、产品规模、总蒸汽需求规模不变。
根据报告表评价结论及专家技术评估意见，项目建设符合《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（明环规〔2024〕2号）的要求，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须严格落实报告表提出的各项环保要求，并着重做好以下工作：
[bookmark: _GoBack]（一）加强水污染防治。该项目锅炉排污水及软化处理废水综合利用，不外排。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。
（二）加强大气污染防治。锅炉废气经处理后通过一根45米高排气筒排放。
（三）加强噪声污染防治。优先选用低噪声设备，优化项目平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。
（四）加强固体废物污染防治。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。危险废物收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准；一般固体废物应进行综合处置，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。
（五）加强污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌；排气筒应按规范要求预留永久性监测口，并按自行监测要求开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。
三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定及时开展竣工环境保护验收。
四、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求；按照国家法律、法规要求，做好生态环境信息公开工作。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、我局委托三明市沙县生态环境保护综合执法大队组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
                           
                            三明市生态环境局
                            2026年9月30日

（此件主动公开）

抄送：沙县区高砂镇人民政府，区工信局，福建省净衡环保科技有限公司。
三明市沙县生态环境局办公室            2026年9月30日印发
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